OR.ZP1.271-45/11

Świeradów-Zdrój, dnia 11.08.2011r.

Uczestnicy postępowania

MODYFIKACJA NR 1 DO SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych    (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  zawiadamia się o dokonaniu zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: „Odbudowa nawierzchni dróg ulic: Stkokowa, Młodych Techników, Budowlanych wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju – powódź 2010”.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

Zamawiający zmniejsza zakres rzeczowy zadania poprzez wyłączenie z realizacji odcinka drogi o długości 33 mb od 0 + 277 do 0 + 310 oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 38, am 5, obr. VI. Zmianę zakresu obrazuje rysunek, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji. Przy sporządzaniu oferty należy uwzględnić zmniejszenie zakresu zadania.

ZMIANA NR 1

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 2 „Opis przedmiotu zamówienia” ust. 2 o treści:  

„2) Zakres zadania : 

- Odbudowa nawierzchni drogi – ul. Stokowa z mieszanki mineralno – bitumicznej gr. 10 cm, o wymiarach jak na rysunkach technicznych, ograniczonej obustronnie krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm, posadowionym na ławie betonowej z oporem.

- Odbudowa nawierzchni dróg – ul. Młodych Techników i Budowlanych oraz odcinek Stokowej, z kostki brukowej o gr. 10 cm układanej na podsypce piaskowo – cementowej, o wymiarach jak na rysunkach technicznych, ograniczonej obustronnie krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm, posadowionym na ławie betonowej z oporem.

- Przebudowa chodników na nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 6 cm, ograniczonej obustronnie obrzeżem betonowym 8x30 cm, posadowionym na ławie betonowej z oporem.

- Odbudowa systemu odwodnienia drogi – wymiana wpustów ulicznych wraz z wykonaniem nowego odcinka kanalizacji deszczowej oraz odwodnień liniowych; wymiana ścieku betonowego wzdłuż ul. Budowlanych.

- Regulacja studzienek.

Dane techniczne ww ulic:

- długość dróg – 495,00 mb,

- powierzchnia jezdni z mieszanki mineralno – bitum. - 1425,00 m2,

- powierzchnia jedni z kostki bruk. betonowej – 927,6 m2,

- powierzchnia chodników z kostki bruk. Betonowej  - 317,2 m2,

- ściek betonowy szer. 50 cm – 72,00 mb,

- odwodnienie liniowe – 15,50 mb,

- studzienka rewizyjna PVC 425 MM – 1 SZT.,

- wpusty uliczne do wymiany – 10 szt.,

- regulacja studzienek kanalizacyjnych – 14 szt.

CPV – 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg”

otrzymuje nowe brzmienie:

„2) Zakres zadania : 

- Odbudowa nawierzchni drogi – ul. Stokowa z mieszanki mineralno – bitumicznej gr. 10 cm, o wymiarach jak na rysunkach technicznych, ograniczonej obustronnie krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm, posadowionym na ławie betonowej z oporem.

- Odbudowa nawierzchni dróg – ul. Młodych Techników i Budowlanych oraz odcinek Stokowej, z kostki brukowej o gr. 10 cm układanej na podsypce piaskowo – cementowej, o wymiarach jak na rysunkach technicznych, ograniczonej obustronnie krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm, posadowionym na ławie betonowej z oporem.

- Przebudowa chodników na nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 6 cm, ograniczonej obustronnie obrzeżem betonowym 8x30 cm, posadowionym na ławie betonowej z oporem.

- Odbudowa systemu odwodnienia drogi – wymiana wpustów ulicznych wraz z wykonaniem nowego odcinka kanalizacji deszczowej oraz odwodnień liniowych; wymiana ścieku betonowego wzdłuż ul. Budowlanych.

- Regulacja studzienek.

Dane techniczne ww ulic:

- długość dróg – 462,00 mb,

- powierzchnia jezdni z mieszanki mineralno – bitum. - 1425,00 m2,

- powierzchnia jedni z kostki bruk. Betonowej – 815,4 m2,

- powierzchnia chodników z kostki bruk. Betonowej  - 317,2 m2,

- ściek betonowy szer. 50 cm – 72,00 mb,

- odwodnienie liniowe – 15,50 mb,

- studzienka rewizyjna PVC 425 MM – 1 SZT.,

- wpusty uliczne do wymiany – 10 szt.,

- regulacja studzienek kanalizacyjnych – 14 szt.

CPV – 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg”

ZMIANA NR 2

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” pkt. 1 o treści:  

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) na którym należy zamieścić następującą informację:

Zamawiający:                                                                 Wykonawca:

Gmina Miejska                                                  ………………………………………

Świeradów-Zdrój                                               ……………………………………..

Ul. 11-go Listopada 35                                        ……………………………………..

59-850 Świeradów-Zdrój

OFERTA 

na wykonanie roboty budowlanej  pn.: 

 „Odbudowa nawierzchni dróg ulic: Stokowa, Młodych Techników, Budowlanych wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju – powódź 2010” 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

 26.08.2011 r. godz. 12:15 

W przypadku złożenia oferty w dodatkowym opakowaniu Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia powyższych informacji również na dodatkowym opakowaniu.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

otrzymuje nowe brzmienie:

Zamawiający:                                                                 Wykonawca:

Gmina Miejska                                                  ………………………………………

Świeradów-Zdrój                                               ……………………………………..

Ul. 11-go Listopada 35                                        ……………………………………..

59-850 Świeradów-Zdrój

OFERTA 

na wykonanie roboty budowlanej  pn.: 

 „Odbudowa nawierzchni dróg ulic: Stokowa, Młodych Techników, Budowlanych wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju – powódź 2010” 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

 29.08.2011 r. godz. 12:15 

W przypadku złożenia oferty w dodatkowym opakowaniu Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia powyższych informacji również na dodatkowym opakowaniu.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

ZMIANA NR 3

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt. 1 o brzmieniu :

„Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miasta ul.11-go Listopada 35, pokój nr 1d (sekretariat), w terminie do dnia 26.08.2011r., godz. 12:00 oznaczoną w sposób o którym mowa w Rozdziale 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” pkt. 1 SIWZ”.

otrzymuje nowe brzmienie:

„Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miasta ul.11-go Listopada 35, pokój nr 1d (sekretariat), w terminie do dnia 29.08.2011r., godz. 12:00 oznaczoną w sposób o którym mowa w Rozdziale 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” pkt. 1 SIWZ”.

ZMIANA NR 4

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt. 3 o brzmieniu :

„Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta ul. 11-go Listopada 35, sekretariat dnia  26.08.2011 r., godz. 12:15.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta ul. 11-go Listopada 35, pokój nr 24a dnia  29.08.2011 r., godz. 12:15.”

Dokonana modyfikacja  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wiąże Wykonawcę z chwilą umieszczenia modyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego.

Burmistrz Roland Marciniak

                                                                                                                              Zamawiający

Sporządził:

 Monika Sautycz

Inspektor ds. Zamówień publicznych



