
Załącznik nr 5

Wykaz niezbędnych narzędzi i urządzeń
	LP
	Podstawowy sprzęt wymagany przez Zamawiającego 
	Liczba sztuk
	Nazwa producenta, model
	Rok Produkcji 

	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	Ciągnik z napędem na 4 koła z pługiem czołowym i wymiennym lemieszem (gumowy i stalowy) o mocy silnika min. 60 KM,
	
	
	

	2
	Ciągnik z napędem na dwa koła z pługiem czołowym i wymiennym lemieszem (gumowy i stalowy),
	
	
	

	3
	Piaskarka z pługiem czołowym i wymiennym lemieszem (gumowy i stalowy) umożliwiająca używanie środków chemicznych,
	
	
	

	4
	Zestaw odśnieżający wyposażony w pług wirnikowy, frezujący z możliwością montażu pługu odśnieżającego. Napęd hydrauliczny wirnika z nośnika. Nośnik winien stanowić ciągnik przystosowany do pracy z pługiem wirnikowym o mocy min. 90 KM, wyposażony w wał odbioru mocy. Sterowanie komina wyrzutowego – hydraulicznie,
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